GB |
Z6F 2 22A15A | MANUAL GEARBOX

DIESEL D11ATE BVM ME5T CABLE CLUTCH ASSITED CNTRL

NOTE : ORDER IF REQUIRED 1 PINION 2649 40
01 | 2200 TX | 01 | NEW MEC GEARBOX CP 15X59 - CT 21X26 MARK GM03 GM09 GM31 SEE NOTE
| 2201 V8 | 01 | EXC MEC GEARBOX CP 15X59 - CT 20X25 MARK GMK3 GM03 GM04 UP TO S 90829268
| 2201 HX | 01 | CP 15X59 - CT 21X26 MARK GMC1 GMK9 GM09 GM31 SINCE S 90829269
| 2202 AR | 01 | SCHARGE GBOX
02 | 9736 41 | 01 | OIL 75W80W-EZL848-2LITRE