GB |
Z7F 5 57A51A | ALTERNATOR - FIXINGS - BELTS

DIESEL XU SINGLE AIR CONDITIONING
UP TO 06/1995

01 | 5705 J1 | 01 | ALTERNATOR EXCH RENOV VALEO-80AMP VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 80 VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 109 A005 WITHOUT ASBESTOS
| 5705 H1 | 01 | ALTERNATOR NEW 90 AMP MITSUBISHI* A 003 TA 0593 MITSUBISHI* A 004 T 03293
| 5705 J3 | 01 | ALTERNATOR EXCH 90 AMP
| RP 5705 3D | 01 | MITSUBISHI* A 003 TA 0593 MITSUBISHI* A 004 T 02893 MITSUBISHI* A 004 T 03293 A005 WITHOUT ASBESTOS
02 | 5706 A9 | 01 | ALTERNAT BRACKT
03 | 5703 54 | 01 | ALTERNAT SCREW
04 | 5751 21 | 01 | ROLLER DIAM INT 10
05 | 5708 68 | 01 | ALTERNATR SLIDE
06 | 5703 29 | 01 | ALTERNAT SCREW
07 | 5703 36 | 01 | ADJUSTMT SCREW
20 | 5750 D0 | 01 | ALTERNATOR BELT LONG 1195-K5
70 | 6926 15 | 03 | SCREW WITH BASE 8X125-40
71 | 6968 38 | 02 | PIN 10X10
72 | 6946 19 | 01 | PLAIN WASHER 14X29-2
73 | 6922 76 | 01 | SELF-TAP SCREWS 8 X 125 - 30
74 | 6936 71 | 01 | WASHER-NUT 8X125-9-22
75 | 6935 31 | 01 | NUT WITH BASE 5X80-4,6-8
76 | 6935 09 | 01 | 8 X 125 - 7,3 - 13