GB |
Z7F 2 26D60A | TACHOMETER CONTROL SCREW MANUAL GEARBOX

INJECTION ES9J4 BVM ML TACHO TORQUE 25X20

01 | 2649 21 | 01 | CONTROL PINION 20 DTS (CT 20 X 25 )
02 | 2641 50 | 01 | CONTROL SUPPORT
03 | 2643 09 | 01 | TACHOMETR SCREW 25 DTS (CT 25X20)
04 | 2645 12 | 01 | RING-SEAL 24 TORE 3
05 | 2644 04 | 01 | TACHOMETER SEAL 8 X 16 X7/15,6 -21
06 | 2650 07 | 01 | STOP PIN
07 | 2644 06 | 01 | PLAIN WASHER 8X16-0,15
70 | 6917 31 | 01 | CAPSCREW 7X100-16
71 | 6962 12 | 01 | FLEXIBLE WASHER 7X13,7-0,8