GB |
Z7F 1 19G76A | INJ CALCULATOR SENSOR

TURBO DIESEL XUD11BTE

A) CONNECTOR PLATED B) CONNECTOR GOLD PLATED
01 | 1929 L4 LE-9806 | 01 | INJ CALCULATOR - DEPOL CEE 95 BVM UP TO 06/1995
| 1929 4K LE-9702 | 01 | - DEPOL CEE 95 BVM SINCE 06/1995 UP TO O 7509
| 1929 CE | 01 | - DEPOL CEE 95 BVM SINCE O 7510
| 1929 7Y | 01 | - DEPOL CEE 2000 BVM
| 1929 9Q | 01 | - BVA
02 | 1920 W9 | 01 | SPEED SENSOR
03 | 1920 3X | 01 | RELAY - DEPOL CEE 95
| 1920 3N | 01 | - DEPOL CEE 2000
04 | 1920 C5 | 01 | TEMPERAT PROBE
05 | 1338 78 | 01 | TEMPERAT. PROBE VE VERT ELTH
06 | 1920 X0 | 01 | PRESSURE SENSOR
07 | 1622 C9 | 01 | SENSOR PEDAL BOSCH - - BVM UP TO O 6992
| 1920 X1 | 01 | - BVM SINCE O 6993
| 1622 F2 | 01 | - BVA
09 | 1980 25 | 01 | INJECTOR-HOLDER UP TO O 7363 WITH INJECTOR AND SENSOR - SEE A -
| 1980 28 | 01 |
| RP 1980 56 | 01 | - DEPOL CEE 95 SINCE O 7364 WITH INJECTOR AND SENSOR - SEE B -
| 1980 29 | 01 | - DEPOL CEE 2000 WITH SENSOR AND INJECTOR - SEE B
10 | 5918 85 | 01 | SPEED SENSOR 2 VOIES 2 WAY CONNECTOR + (1) 6555 NE
| 6160 24 | 01 | 3 VOIES EATON 3 WAY CONNECTOR
11 | 0157 14 | 01 | PLUG SEAL DIAM 12,7X19-1,5
12 | 1957 59 | 01 | HOSE PRESSURE
| RP 1957 68 | 01 |
13 | 5918 84 | 01 | HOUSING
70 | 6922 73 | 04 | SELF-TAP SCREWS 6X100-12
71 | 6913 F2 | 01 | SCREW 6X100-12