GB |
Z7F 1 16J80A | GAS RECYCLING CIRCUIT

DIESEL XU EXCEPT DEPOL CEE 2000

01 | 1628 1K | 01 | VALVE R.G.E - TURBO DIESEL XUD11ATE DEPOL US 93 UP TO O 7237
| 1628 1X | 01 | PURFLUX- - TURBO DIESEL XUD11ATE DEPOL CEE 19-5 UP TO O 7237
| 1628 6C | 01 | - TURBO DIESEL XUD11BTE
02 | 1628 P8 | 01 | RECYCLING TUBE TUBEST UP TO 12/1995
| 1628 6E | 01 | SINCE 12/1995
03 | 1628 R4 | 01 | VALVE BRACKET
04 | 1628 R5 | 01 | RETAINING CLIP UP TO 12/1995
| 1628 6F | 01 | CLIP 1T 25 SINCE 12/1995
05 | 1628 P9 | 01 | ELECTRO VALVE - TURBO DIESEL XUD11ATE UP TO O 7237
| 1628 V3 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11BTE
06 | 1628 Y3 | 01 | VALVE BRACKET - TURBO DIESEL XUD11ATE UP TO 06/1995
07 | 1628 R6 | 01 | ELECTRONIC BOX LUCAS - - TURBO DIESEL XUD11ATE DEPOL US 93 BVM UP TO 06/1995
| 1628 Y8 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11ATE DEPOL US 93 BVA AIR CONDITIONING UP TO O 7237
| 1628 Y5 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11ATE DEPOL US 93 BVA WITHOUT AIR CONDITIONING UP TO O 7237
08 | 1628 R2 | 01 | REG VACUUM PUMP - TURBO DIESEL XUD11ATE UP TO 06/1995
09 | 1628 R3 | 01 | FILTER
| RP 1628 CR | 01 |
10 | 1628 3J | 02 | ADJUST CLAMP DIAM 35 A 38 LARG 9
11 | 1621 33 | 01 | CORRECT SWITCH UP TO O 7237
12 | 6555 48 | 01 | RELAY 25 AMP MR MAROON
13 | 5953 06 | 01 | VACM UNIT UNION CL 3,5X8-5000
14 | 1622 83 | 01 | DEPRESSION HOSE
15 | 1628 6Z | 01 | BRACKET - TURBO DIESEL XUD11ATE SINCE 06/1995 UP TO O 7237
16 | 1621 75 | 02 | ELASTIC BRACKET
17 | 1628 AT | 01 | BRACKET - TURBO DIESEL XUD11BTE
70 | 6922 C8 | 02 | SELF-TAP SCREWS 8X125-16
71 | 6936 91 | 06 | NUT WITH BASE 6 X 100 - 6 - 10
| RP 6936 A0 | 01 |
72 | 6913 F6 | 03 | SOCKET SCREW 6X100-25
73 | 6947 77 | 03 | PLAIN WASHER 6X12-1,2
74 | 6995 14 | 01 | CLIP DIAM 10
75 | 6983 19 | 01 | PLUG DIAM 6,2 - 13 C001 RUBBER
76 | 6936 39 | 04 | NUT WITH BASE 5 X 80 - 4 - 8
77 | 6947 79 | 02 | PLAIN WASHER 8 X 22 - 2,5
78 | 6995 J5 | 02 | CLIP DIAM 14,5
| RP 6997 J6 | 01 |
79 | 6992 W0 | 01 | LINE BRACKET DIAM 10-12
80 | 6921 39 | 01 | CAPSCREW 5X80-20
81 | 6935 31 | 01 | NUT WITH BASE 5X80-4,6-8