GB |
Z7F 2 20A20A | CLUTCH WTHT RET MECH PLATE BEARING BUFFE

TURBO DIESEL DK5ATE BVM MG5T

01 | 2004 P0 | 01 | CLUTCH MECHANIM DIAM 242
| RP 2004 W3 | 01 |
02 | 2055 J4 | 01 | CLUTCH PLATE A005 WITHOUT ASBESTOS
03 | 2041 55 | 01 | BEARING BUFFER HAUT 44,2
04 | 2117 51 | 01 | CLUTCH FORK UP TO B 28736
| 2117 59 | 01 | SINCE O 7122 UP TO O 8000
07 | 2406 C0 | 01 | FORK SLEEVE
08 | 2118 15 | 01 | FORK SHAFT
09 | 2004 R2 | 01 | CLUTCH KIT PRO A005 WITHOUT ASBESTOS
11 | 2109 53 | 01 | GASKET KIT ETANCHEITE FOURCHET
12 | 2175 44 | 01 | BEARING SET
| RP 2175 53 | 01 | PLASTIQUE ELEC
70 | 4228 22 | 06 | SOCKET SCREW 8X125-20
71 | 6962 13 | 06 | FLEXIBLE WASHER 8X17-0,8