GB |
Z7F 0 09A01A | VALVE-ROCKER-GEAR

CARBURETTOR XU102C INJECTION XU10J2

01 | 0948 66 | 04 | INTAKE VALVE DIAM 42,6
02 | 0949 72 | 04 | EXHAUST VALVE DIAM 34,5
03 | 0942 17 | 08 | VALVE PISTON
04 | 0950 14 | 16 | VALVE HALF-CONE
05 | 0951 28 | 08 | SPRING RETAINER AMIS
06 | 0952 54 | 08 | VALVE SPRING VERT
07 | 0953 08 | 08 | VALV SPRG WASHR DIAM 24,5X34,6-0,5
08 | 0956 22 | 08 | VALVE STEM SEAL
10 | 0220 85 | 04 | VALVE GUIDE 1ERE REPAR ADM
| 0220 86 | 04 | REPAR ADM +0,525
11 | 0221 21 | 04 | 1ERE REPAR ECH
| 0221 22 | 04 | REPAR ECH +0,525
12 | 0226 C9 | 04 | INTK VALVE SEAT REPAR +0,60
13 | 0227 C4 | 04 | EXH VALVE SEAT REPAR +0,60