GB |
Z7F 2 21H01A | CLUTCH PEDAL CONTROL CABLE

LEFT HAND DRIVE CABLE CLUTCH ASSITED CNTRL

01 | 2127 86 | 01 | CLUTCH PEDAL - CARBURETTOR XU102C - INJECTION XU10J2 - INJECTION XU10J4R
| 2127 85 | 01 | - TURBO INJECTION XU10J2TE UP TO 05/1997
02 | 4506 16 | 01 | SHAFT SCREW 12X175-150
03 | 2130 13 | 01 | PEDALE COVER
04 | 4510 14 | 01 | PEDAL SPACER 16X24X40 - BVA
05 | 2132 06 | 01 | STOP CLIP RAPID - SPEED CONTROL (J) JAPAN
06 | 2150 K1 | 01 | CONTROL CABLE - TURBO INJECTION XU10J2TE BVM ME - TURBO DIESEL XUD11ATE BVM ME
| 2150 K2 | 01 | LONG 798 - CARBURETTOR XU102C BVM BE3
| 2150 K0 | 01 | - INJECTION XU10J4R UP TO O 7972
07 | 2176 04 | 01 | CABLE BRACKET
08 | 9172 04 | 01 | LOCK FIX FORK
09 | 4853 15 | 01 | ADJUST CLAMP LONG 140 LARG 15
10 | 2151 61 | 01 | RETAINR BRACKET - INJECTION XU10J4R
70 | 6922 73 | 02 | SELF-TAP SCREWS 6X100-12
71 | 6939 77 | 01 | SELF LOCKG NUT 12 X 175 - 15 - 18
72 | 6923 78 | 03 | SELF-TAP SCREWS 8X125-25