GB |
Z7F 2 21M05A | CLUTCH CONTROL MASTER CYLINDER

BVM ME LEFT HAND DRIVE ASSISTED HYDRAULIC CLUTCH

01 | 2127 A9 | 01 | CLUTCH PEDAL - TURBO DIESEL XUD11ATE WITHOUT SPEED CONTROL - TURBO DIESEL XUD11BTE WITHOUT SPEED CONTROL - TURBO INJECTION XU10J2TE WITHOUT SPEED CONTROL SINCE 05/1997
| 2127 C0 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11ATE SPEED CONTROL - TURBO DIESEL XUD11BTE SPEED CONTROL
02 | 4506 16 | 01 | SHAFT SCREW 12X175-150
03 | 2130 13 | 01 | PEDALE COVER
04 | 2095 30 | 01 | ASSY HYDRAULIC
| RP 2095 38 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11ATE UP TO 07/1995
| 2095 38 | 01 | - TURBO DIESEL XUD11ATE SINCE 07/1995 - TURBO DIESEL XUD11BTE - TURBO INJECTION XU10J2TE
05 | 4814 E9 | 01 | CLIP
06 | 2176 04 | 01 | CABLE BRACKET
07 | 2176 05 | 01 | CAP PROTECTOR
08 | 2163 10 | 01 | BRACKET
09 | 2176 07 | 01 | CAP PROTECTOR
70 | 6922 73 | 03 | SELF-TAP SCREWS 6X100-12
71 | 6939 77 | 01 | SELF LOCKG NUT 12 X 175 - 15 - 18
72 | 6980 33 | 01 | STRAP LONG=150 LARG=7
73 | 6995 T7 | 01 | CLIP DIAM 10
74 | 6992 G7 | 01 | DIAM 11-20
| RP 6992 H3 | 01 |
75 | 6992 A2 | 01 | SWIVEL CLIP DIAM 10-4
| RP 6994 90 + 6994 74 | 01 01 | RAYMOND