GB |
Z6F 5 57A01A | ALTERNATOR BELT AND FIXINGS

XU EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE

A) + 5751 21 (1) FOR SCREW ORIGINAL EQUIPMENT EXTREMITY DIAM 8 B) + 5703 54 (1) FOR ROLLER ORIGINAL EQUIPMENT DIAM INT 8
01 | 5706 A9 | 01 | ALTERNAT BRACKT
02 | 5703 47 | 01 | SPINDLE 10X150-125 - EXCEPT AIR CONDITIONING
03 | 5703 54 | 01 | ALTERNAT SCREW - AIR CONDITIONING
04 | 5708 62 | 01 | ALTERNATR SLIDE CLASSE 9 ET 12 - PETROL
| 5708 63 | 01 | CLASSE 8 - PETROL
| 5708 64 | 01 |
| RP 5708 67 | 01 | - DIESEL ALTERNATOR CL7
| 5708 67 | 01 | - DIESEL ALT CL7 NEW ASSY EP 6MM
| 5708 65 NFP | 01 | - DIESEL ALTERNATOR CL8 CL9
| 5708 68 | 01 | - DIESEL ALT CL8 CL9 NEW ASSY EP 6MM
06 | 5703 29 | 01 | ALTERNAT SCREW
07 | 0341 22 | 01 | NUT WITH BASE 8X125-11-17,5
08 | 5703 33 | 01 | ADJUSTMT SCREW 8X125-108
| 5703 36 | 01 | - DIESEL NEW MOUNTING
09 | 5751 21 | 01 | ROLLER DIAM INT 10 - AIR CONDITIONING
13 | 5750 D7 | 01 | ALTERNATOR BELT LONG 690-K5 - PETROL EXCEPT AIR CONDITIONING
| 5750 88 | 01 | LONG 710-K5 - PETROL EXCEPT AIR CONDITIONING
| 5750 87 | 01 | LONG 1140-K5 - PETROL AIR CONDITIONING
| 5750 89 | 01 | LONG 1125-K5 - PETROL AIR CONDITIONING
| 5750 D2 | 01 | LONG 715-K5 - DIESEL EXCEPT AIR CONDITIONING
| 5750 92 | 01 | LONG 740-K5 - DIESEL EXCEPT AIR CONDITIONING
| 5750 C5 | 01 | LONG 770-K5 - DIESEL BVA
| 5750 D4 | 01 | LONG 1160-K5 - DIESEL AIR CONDITIONING WITH ALTERNATOR PULLEY DIAM 59,4
| 5750 D0 | 01 | LONG 1195-K5 - DIESEL AIR CONDITIONING WITH ALTERNATOR PULLEY DIAM 66
70 | 6946 19 | 01 | PLAIN WASHER 14X29-2
71 | 6923 23 | 01 | CAPSCREW 8X125-40
72 | 6923 16 | 04 | SELF-TAP SCREWS 8X125-35
73 | 6935 09 | 01 | NUT WITH BASE 8 X 125 - 7,3 - 13
74 | 6935 31 | 01 | 5X80-4,6-8