GB |
Z7F 1 19G01A | INJ CALCULATOR SENSOR

INJECTION XU10J2 BVM

01 | 1929 96 | 01 | INJ CALCULATOR
02 | 6555 88 | 03 | ELECTRIC RELAY NOIR OU VIOLET
03 | 1920 C4 | 01 | TEMPERAT. PROBE
04 | 1920 C5 | 01 | TEMPERAT PROBE
05 | 1920 W9 | 01 | SPEED SENSOR
06 | 1920 J7 | 01 | PRESSURE SENSOR
07 | 5953 06 | 01 | VACM UNIT UNION CL 3,5X8-5000
08 | 1628 R0 | 01 | POTENTIOMETER
09 | 5918 85 | 01 | SPEED SENSOR 2 VOIES
10 | 5918 84 | 01 | HOUSING SPEED SENSOR INTERFACE
70 | 6936 33 | 04 | NUT WITH BASE 6X100-8-13
71 | 6925 53 | 04 | SCREW RLX 6 X 100 - 20
72 | 6922 97 | 01 | SELF-TAP SCREWS 6X100-20
73 | 6912 87 | 01 | SCREW CBLX RDL 4X70-20
74 | 6917 31 | 01 | CAPSCREW 7X100-16
75 | 6962 12 | 01 | FLEXIBLE WASHER 7X13,7-0,8