GB |
Z7F 1 13E93A | WATER OUTLET TANK AND FUEL REHEATER

TURBO DIESEL XUD11ATE
UP TO O 7237

01 | 1336 72 | 01 | OUTLET TANK
02 | 1339 62 | 01 | HOUSING SEAL A005 WITHOUT ASBESTOS
03 | 0242 68 | 01 | TEMPERAT. PROBE 14X1,25-118 DEG JAEGER ELTH BE BLUE - WITHOUT AIR CONDITIONING
| 1338 55 | 01 | SENSOR 14X125 ELECTRICFIL MR MAROON - AIR CONDITIONING
04 | 1338 09 | 01 | TEMPERATURE 110 DEG JAEGER BE BLUE

05

0242 76

01

TEMPERAT. PROBE
14X1,25-48ø
JAEGER
NR BLACK
- DEPOL US 93 BVM
- DEPOL CEE 19-5 BVM
- DEPOL US 93 BVA SINCE O 6979

| 0242 77 | 01 | 14X1,25-23 DEG JAEGER - DEPOL US 93 BVA UP TO O 6978 - DEPOL CEE 19-5 BVA
06 | 0234 31 | 01 | FUEL REHEATER
07 | 0236 40 | 01 | WEATHERSTRIP
08 | 0236 42 | 01 | RING-SEAL DIAM 21,2
09 | 0250 34 | 01 | SCREW COLUMN LONG EXT 25
10 | 0250 35 | 01 | LONG EXT 15
11 | 0234 32 | 01 | SOCKET TOOL STMP
70 | 6922 70 | 02 | SELF-TAP SCREWS 7X100-35
71 | 6923 36 | 01 | CAPSCREW 7X100-100
72 | 6962 12 | 01 | FLEXIBLE WASHER 7X13,7-0,8
73 | 6962 61 | 02 | SPRING WASHER 8X16-1,4
74 | 6913 A7 | 02 | SOCKET SCREW 7X100-30
75 | 6923 15 | 02 | SELF-TAP SCREWS 8 X 125 - 50