GB |
Z6F 1 12C01A | FAN

PETROL DIESEL XUD11A

01

1253 52

01

MOTOR DRIVN FAN
200W
GATE *
- XU10M
- XU102C
- XU10J2
- ZPJ BVM
- ZPJ4
- XUD11A

1253 15

01

200 W
ECIA 699
- XU10M
- XU102C
- XU10J2
- ZPJ BVM
- ZPJ4
- XUD11A

1253 53

01

250W
GATE *
- PETROL ZPJ BVA
- TURBO INJECTION XU10J2TE TEMPERATE COUNTRIES
- TURBO INJECTION XU10J2TE COLD COUNTRIES
- TURBO INJECTION XU10J2TE VERY COLD COUNTRIES
- TURBO INJECTION XU10J2TE BVM HOT COUNTRIES WITHOUT AIR CONDITIONING

| 1253 18 LE-9702 | 01 | 250W ECIA - - ZPJ BVA
| 1253 55 | 01 | 310W GATE - - TURBO INJECTION XU10J2TE BVA HOT COUNTRIES - TURBO INJECTION XU10J2TE BVM AIR CONDITIONING HOT COUNTRIES
02 | 1254 70 | 01 | MOTOR DRIV FAN DIAM 305 GATE * - EXCEPT TURBO INJECTION XU10J2TE BVA HOT COUNTRIES
| 1254 66 | 01 | 6 PALES GATE * - TURBO INJECTION XU10J2TE BVA HOT COUNTRIES

1254 50

01

9 PALES
ECIA *
- XU10M
- XU102C
- XU10J2
- ZPJ BVM
- ZPJ4
- XUD11A

| 1254 53 LE-9702 | 01 | 250W ECIA - - ZPJ BVA
03 | 1255 21 | 01 | SELF-TAP SCREWS 4X70-9
04 | 1264 36 | 01 | TEMPERAT SWITCH 92,5/88,5-97,5/92,5ø
| RP 1264 44 | 01 | ELBI BE BLUE - DIESEL XUD11A EXCEPT AIR CONDITIONING - EXCEPT ZPJ
| 1264 27 | 01 | 84/79-88/83 DEG - ZPJ EXCEPT AIR CONDITIONING
05 | 1267 12 | 01 | ADDIT RESISTOR O
06 | 2257 23 | 01 | SWITCH CAP - XUD11A
07 | 0163 53 | 01 | PLUG 22X150 - DIESEL XU SINGLE AIR CONDITIONING
08 | 0243 18 | 01 | SEAL 22,4X30-2 A005 WITHOUT ASBESTOS - DIESEL XU SINGLE AIR CONDITIONING
70 | 6922 87 | 01 | SCREW WITH BASE 6X100-22
71 | 6992 77 | 01 | CLIP DIAM 23