GB |
Z7F 5 57A40A | ALTERNATOR - FIXINGS - BELTS

INJECTION ZPJ INJECTION ZPJ4

01 | 5705 G5 | 01 | ALTERNATOR NEW 90 AMP MITSUBISHI* A 003 TA 0592 MITSUBISHI* A 004 T 03292
| 5705 C7 | 01 | ALTERNATOR EXCH RENOV VALEO-90 AMP
| RP 5705 3B | 01 | MITSUBISHI A 003 TA 0592 MITSUBISHI A 004 T 00891 MITSUBISHI A 004 T 03292 A005 WITHOUT ASBESTOS
| 5705 G6 | 01 | ALTERNATOR NEW 120 AMP MITSUBISHI* A 004 T 03392 MITSUBISHI* A 004 TA 0092
| 5705 C8 | 01 | ALTERNATOR EXCH RENOV VALEO-120 AMP
| RP 5705 3C | 01 | MITSUBISHI A 004 TA 0092 MITSUBISHI A 004 T 00991 A005 WITHOUT ASBESTOS
02 | 5703 47 | 01 | SPINDLE 10X150-125
03 | 5708 61 | 01 | ALTERNATR SLIDE CL 8-9-12
04 | 5703 29 | 01 | ALTERNAT SCREW
05 | 0341 22 | 01 | NUT WITH BASE 8X125-11-17,5
06 | 5703 30 | 01 | SCREW WITH BASE
20 | 5750 C4 | 01 | ALTERNATOR BELT LONG 850-K5
70 | 6922 22 | 03 | SELF-TAP SCREWS 8X125-20
71 | 6946 19 | 01 | PLAIN WASHER 14X29-2
72 | 6979 52 | 01 | STOP-RING 8X6,17-0,6
73 | 6935 31 | 01 | NUT WITH BASE 5X80-4,6-8
74 | 6935 09 | 01 | 8 X 125 - 7,3 - 13